**CARACTERISTICAS Técnicas lancha 305**

|  |
| --- |
| Largo total standard: 9,33m  |
| Largo con opcionales: 9,52 m |
| Ancho: 2,87 m |
| Calado min: 0,60 m |
| Calado máx.: 0,90 m |
| Ángulo V del casco: 19º |
| Peso sin motor: 2900 Kg |
| Motor dentro de borda: 1 x 200HP a 350HP Diésel / 1 x 220HP a 430HP Gasolina |
| Tanque de combustible en aluminio de 280 L con abastecimiento externo |
| Tanque de agua dulce: 90 L  |
| Material del casco: fibra de vidrio  |
| Capacidad de pasajeros día/noche: 10/4 |
| Altura de cabina: 1,80m |
| Altura del baño: 1,70m |

**EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR del modelo 305**

**Cockpit, combés y otros detalles**

|  |
| --- |
| Aislamiento térmico y acústico en la sala de máquinas |
| Alarma de inundación |
| Almohadón de proa |
| Basurero cockpit |
| Bomba de achique 500GPH (2) |
| Butaca del piloto doble y escamotable |
| Carpa de entrada y salida de aire en fibra |
| Casco con step-vee |
| Chaise long anatómica |
| Chicote eléctrico para opcionales |
| Compartimiento para cuerda de ancla y ojal pasa cabo |
| Compartimiento para guardar parrilla en la popa |
| compartimiento para valijas bajo el barco |
| Cornamusa de acero inoxidable |
| Ducha en la popa |
| Escalera de popa retráctil de 4 escalones |
| Escalones de acceso a la proa de Teka |
| Espaldar rebatible de popa/solárium  |
| Extractor (dos en la sala de máquinas) |
| Guardamancebo lateral en acero inoxidable |
| Interruptores en el panel (10) y 2 posiciones para instalación de aletas |
| Llave general para 2 baterías (motor y servicios) con divisor de cargas |
| Luz de arco |
| Luz de cortesía |
| Luz de mástil |
| Luz de navegación |
| matafuegos |
| Matafuegos con accionamiento a distancia en la sala de maquinas |
| Mesa de centro removible en madera con porta vasos (se convierte en solario de popa) |
| Pasacabo de popa y proa en acero inoxidable |
| Tapizado en Cuerina anti-hongos |
| Terminaciones laterales en PVC y acero inoxidable |

**Panel**

|  |
| --- |
| Alarma de inundación |
| Interruptor para ventilación de motor |
| Interruptor para bomba de agua dulce |
| Interruptor para bomba de achique de popa |
| Interruptor para bocina |
| Interruptor para luz de fondeo |
| Interruptor para luz de navegación |
| Interruptor para luz de arco y cortesía |
| Interruptor de reserva |
| Panel con tapa removible para facilitar la instalación de componentes |
| Porta objetos |
| Marcador de combustible |
| Enchufe 12 V |
| Volante exclusivo Fibrafort |

**Cabina**

|  |
| --- |
| Alfombra Italiana Premium |
| Altura de cabina de 1,80 m |
| Armarios en madera |
| Colchón adicional para la cama doble |
| Compartimiento de valijas bajo asientos |
| Compartimiento de valijas bajo cama matrimonial |
| Enchufe 12 V |
| Escotilla con bisagras y resortes neumáticos |
| Espejo |
| Gabinete con pileta en acero inoxidable |
| Iluminación LED |
| Juego de sabanas y toallas básico para 2 camarotes |
| Matafuegos B-1 |
| Mesa de centro de fibra de vidrio con porta vasos en teka y base de acero inoxidable que se convierte en cama doble |
| Mueble de cocina |
| Mueble gabinete para microondas |
| Ojo de buey babor y estribor con terminación en acero inoxidable |
| Panel de fusibles |
| Pileta de acero inoxidable con canilla |
| Porta objetos |
| Porta platos |
| Porta vasos |
| Puerta de cabina articulada de acrílico con terminaciones en acero inoxidable, con cerradura. |
| Ventanas Ojo de buey |
| Ventanas para barcos |

**Baño**

|  |
| --- |
| Baño con terminaciones en madera |
| Bajo mesada con pileta en fibra |
| Espejo |
| Iluminación LED |
| Inodoro con accionamiento eléctrico |
| Altura de 1,70 ms |
| Pileta con canilla y ducha retráctil |
| Porta objetos |
| Puerta de madera |
| Tapa de inspección |
| Ojo de buey con terminaciones en acero inoxidable |

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

|  |
| --- |
| Aire acondicionado de cabina |
| Alargue de toma de 20 Mts de muelle |
| Alfombra de la cabina revestida en goma |
| Almohadón de proa |
| Alto parlantes |
| Ancla 10 kg |
| Armario con cajones |
| Armario de madera inferior para la pileta de la cabina |
| Armario superior cama central  |
| Armario superior del baño |
| Bandera de Brasil |
| Batería Moura Boat 220 A para embarcaciones |
| Bocina de embutir o bocina de aire |
| Bodega iluminada con Leds |
| Brújula |
| Cadena galvanizada de 8 mm por 40 mts |
| Calcomanía lateral triple X |
| Cargador de baterías |
| Carpa protectora |
| Cerramiento frontal, lateral y popa |
| Cerramiento total para toldo |
| Chicote para motor |
| Conservadora 45 L |
| Corredera de butaca del piloto |
| Cortinas para ventanas ojo de buey |
| Ecosonda |
| Farol 12 v con control remoto |
| Flaps |
| Generador eléctrico |
| GPS |
| Heladera 80 L 12 v |
| Iluminación carpa de entrada de aire en LED |
| Iluminación LED indirecta  |
| Inverter de 110V |
| Juego completo de ropa de cama y baño ( 6 cortinas, 2 almohadas, 1 colcha, 4 copas y 2 vasos) |
| Kit de dirección Big T retráctil |
| Kit de salvataje |
| Luz para bodega |
| Luz subacuática |
| Malacate eléctrico |
| Microondas |
| Mueble rack para equipo de sonido |
| Pallet de madera para transporte |
| Parrilla en acero inoxidable desmontable con tabla de picar en madera en la popa |
| Porta defensa G5 |
| Porta papel higiénico |
| Protector del ancla en acero inoxidable |
| Radio VHF |
| Reproductor de CD |
| Revestimiento de piso "Teka Fácil" para cabina con burlete negro |
| Revestimiento de piso "Teka Fácil" para cubierta con burlete negro |
| Revestimiento de piso en madera para salida de ducha |
| Salva vidas circular |
| Sensor CO de cabina |
| Sistema de desechos |
| Sistema de sonido con 2 o 4 alto parlantes |
| Solárium en popa |
| Tabla de picar para la pileta del cockpit |
| Teka sintética de la cabina |
| Teka sintética del cockpit |
| Teka sintética plataforma |
| Televisor LCD de 22" con antena  |
| Termotanque 25 L |
| Toldo |
| Tráiler para transporte |
| Transformador |
| Vanitory |