**CARACTERISTICAS Técnicas lancha 275**

|  |
| --- |
| Largo total standard: 8,22m |
| Largo con opcionales: 8,58 m |
| Ancho: 2,70 m |
| Calado min: 0,40 m |
| Calado máx.: 0,60 m |
| Ángulo V del casco: 21º |
| Peso sin motor: 2240 Kg |
| Motor dentro de borda: 1 x 160HP a 300HP Diésel / 1 x 190HP a 320HP Gasolina |
| Tanque de combustible en aluminio de 240 L con abastecimiento externo |
| Tanque de agua dulce: 55 L |
| Material del casco: fibra de vidrio |
| Capacidad de pasajeros día/noche: 10/2 |
| Altura de cabina: 1,64m |

**EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR del modelo 275**

|  |
| --- |
| Aislamiento térmico y acústico en la sala de máquinas |
| Arco en fibra de vidrio en color blanco |
| Armario con estantes |
| Banco de popa regulable en 3 posiciones |
| Basurero |
| Bomba de achique automática |
| Bomba de agua dulce |
| Butaca del piloto individual, regulable, giratoria y retráctil |
| Caja de fusibles |
| Carpa cubre lancha para transporte |
| Carpa de entrada y salida de aire en fibra |
| Casco con step-vee |
| Compartimiento para cuerda de ancla y ojal pasa cabo |
| Compartimiento para guardar parrilla bajo el barco |
| compartimiento para valijas bajo el barco |
| Cornamusa de acero inoxidable |
| Divisor de cargas |
| Ducha de popa |
| Entrada para malacate |
| Escalera telescópica embutida de popa de 3 escalones |
| Escalones de acceso a la proa revestidos en madera de Teka |
| Escotilla con bisagras y resortes neumáticos |
| Extinguidor de fuego B-1 |
| Guardamancebo lateral en acero inoxidable |
| Llave general |
| Lugar para salvavidas circular con cuerda |
| Luz de arco |
| Luz de cortesía |
| Luz de mástil |
| Luz de navegación |
| Manija en acero inoxidable |
| Matafuegos con accionamiento a distancia en la bodega |
| Mesa en teca embutida con resortes neumáticos en el respaldar del banco de popa |
| Ojos de buey laterales |
| Parabrisas frontal con estructura de aluminio y vidrios |
| Parabrisas frontal con estructura de fibra y vidrios |
| Pasacabo en acero inoxidable |
| Pileta en fibra con canilla retráctil |
| Plataforma de popa extendida |
| Roller en acero inoxidable |
| Sistema hidráulico de cabina |
| Soporte de batería |
| Soporte porta comando del motor |
| Tanque de agua dulce de 55 L con abastecimiento externo |
| Tapa de acceso a la sala de máquinas con resortes neumáticos |
| Tapizado en Cuerina anti-hongos |
| Terminaciones laterales en PVC y acero inoxidable |
| Ventilador de 12V |
| Vigía de extinción de incendios, de acceso fácil al matafuegos en la bodega. |

**Panel**

|  |
| --- |
| Alarma de inundación |
| Interruptor para ventilación de motor |
| Interruptor para bomba de agua dulce |
| Interruptor para bomba de achique de popa |
| Interruptor para bocina |
| Interruptor para luz de fondeo |
| Interruptor para luz de navegación |
| Interruptor para luz de arco y cortesía |
| Interruptor de reserva |
| Panel con tapa removible para facilitar la instalación de componentes |
| Porta objetos |
| Marcador de combustible |
| Enchufe 12 V |
| Volante exclusivo Fibrafort |

**Cabina**

|  |
| --- |
| Armarios en madera |
| Cama doble con tapizado en Cuerina anti-hongos |
| Enchufe 12 V |
| Escotilla con bisagras y resortes neumáticos |
| Espejo |
| Iluminación LED |
| Mueble de cocina |
| Ojo de buey babor y estribor con terminación en acero inoxidable |
| Porta objetos |
| Porta platos |
| Puerta de cabina corrediza con acrílico y cerradura |

**Baño**

|  |
| --- |
| Bajo mesada con pileta en fibra |
| Espejo |
| Iluminación LED |
| Inodoro con accionamiento eléctrico |
| Manija que sirve de toallero |
| Pileta con canilla y ducha retráctil |
| Porta objetos |
| Porta papel higiénico |
| Puerta de madera |
| Sistema hidráulico del baño |
| Tapa de inspección |

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

|  |
| --- |
| Calcomanía lateral triple X |
| Alargue de toma de muelle |
| Flaps |
| Revestimiento de piso "Teka Fácil" para cabina con burlete negro |
| Revestimiento de piso "Teka Fácil" para cubierta con burlete negro |
| Alfombra de la cabina revestida en goma |
| Revestimiento de piso en madera para salida de ducha |
| Alfombra italiana Premium |
| Almohadón de proa |
| Alto parlantes |
| Ancla 10 Kg con cabo |
| Pallet de madera para transporte |
| Bandera de Brasil |
| Batería Moura Boat 220 A para embarcaciones |
| Bocina de embutir o bocina de aire |
| Brújula |
| Cadena galvanizada de 6 mm por 40 mts, |
| Cargador de baterías |
| Chicote para motor |
| Cerramiento frontal, lateral y popa |
| Cerramiento total para toldo |
| Ecosonda |
| Farol 12 v con control remoto |
| Copero en acrílico |
| GPS |
| Heladera 55 L 12 v |
| Inverter de 110V |
| Juego completo de ropa de cama y baño ( 6 cortinas, 2 almohadas, 1 colcha, 4 copas y 2 vasos) |
| Kit de dirección Big T retráctil |
| Kit de salvataje |
| Carpa protectora |
| Luz para bodega |
| Luz subacuática |
| Malacate eléctrico |
| Mesa elipse en madera de teka |
| Microondas |
| Parrilla en acero inoxidable desmontable con tabla de picar en madera en la popa |
| Porta papel higiénico |
| Protector del ancla en acero inoxidable |
| Radio VHF |
| Reproductor de CD |
| Revestimiento en madera para el piso de la cabina |
| Salva vidas circular |
| Sensor CO de cabina |
| Sistema de sonido con 2 o 4 alto parlantes |
| Solárium en popa |
| Teka sintética de la cabina |
| Teka sintética del cockpit |
| Teka sintética plataforma |
| Televisor LCD de 22" con antena |
| Toldo |
| Tráiler para transporte |
| Transformador |