**CARACTERISTICAS Técnicas lancha 400**

|  |
| --- |
| Largo total: 12,40m |
| Ancho: 3,80 m |
| Calado min: 0,60 m |
| Calado máx.: 0,75 m |
| Ángulo V del casco: 18º |
| Motorización: 2 x 300HP a 380HP |
| 2 Tanques de combustible en aluminio de 380 L |
| Tanque de agua dulce: 230 L |
| Material del casco: fibra de vidrio |
| Capacidad de pasajeros día/noche: 14/4 |
| Altura de cabina: 1,90m |
| Altura del baño: 1,90m |
| Altura de la habitación: 1,90m |
| Altura máxima del Cockpit : 2,05m |

**EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR del modelo 400**

**Cockpit**

|  |
| --- |
| Butaca de piloto doble con asiento rebatible para el ajuste del pilotaje |
| Plataforma rebatible de pilotaje |
| Panel deportivo |
| Sofá de copiloto con respaldo posterior |
| Asientos de cockpit con Cuerina antihogos |
| Mesa de centro en teka |
| Mesada con pileta y hielera |
| Opción para instalar heladera y máquina de hacer hielo en el cockpit |
| Bar en acrílico con iluminación en led |
| Alfombra |

**COMBES**

|  |
| --- |
| Parabrisas en vidrio |
| Limpia para brisas (2 brazos) |
| Pasacabos en acero inoxidable distribuidos a lo largo del combés para opciones de amarre, |
| Pasa manos en inoxidable distribuidos en el cockpit, popa, pasillo, lateral y proa. |

**PROA**

|  |
| --- |
| Solárium de proa |
| Roller |
| Ventana de techo en la cabina |
| Guardamancebo alto, bipartido en acero inoxidable |
| Ancla y cadena de 50 mts con destorcedor |

**Popa**

|  |
| --- |
| Espacio gourmet con porta vasos y pileta |
| Plataforma de popa extendida |
| Compartimiento para volúmenes mojados |
| Ducha en la plataforma de popa |
| Toma de muelle |
| Llave general con divisor de cargas |
| Escalera retráctil para la plataforma de popa |
| Puerta de acceso al cockpit |

**Panel**

|  |
| --- |
| Alarma de inundación |
| Interruptor para ventilación de motor |
| Interruptor para bomba de agua dulce |
| Interruptor para bomba de achique de popa |
| Interruptor para bocina |
| Interruptor para luz de fondeo |
| Interruptor para luz de navegación |
| Interruptor para luz de arco y cortesía |
| Interruptor de reserva |
| Panel con tapa removible para facilitar la instalación de componentes |
| Porta objetos |
| Marcador de combustible |
| Enchufe 12 V |
| Volante exclusivo Fibrafort |

**Cabina**

|  |
| --- |
| Alfombra Italiana Premium |
| Almohadones para sala |
| Armarios en madera |
| Camarote de popa con 2 camas simples con complemento para cama doble y sofá de 2 cuerpos |
| Camarote de proa cerrado con armarios suspendidos ( cama doble y semi- suite ) |
| Detector de monóxido de carbono |
| Enchufe 12 V |
| Escotilla con bisagras y resortes neumáticos |
| Espejo |
| Iluminación LED |
| Juego de sabanas y toallas básico para 2 camarotes |
| Matafuegos B-1 |
| Microondas |
| Ojo de buey babor y estribor con terminación en acero inoxidable |
| Panel de fusibles |
| Persianas en las ventanas |
| Pileta de acero inoxidable con canilla |
| Pileta en Corean |
| Porta objetos |
| Puerta de cabina corrediza con acrílico y cerradura |
| Salón con sofás y mesa de madera |
| Ventanas Ojo de buey |
| Ventanas para barcos |

**Baño**

|  |
| --- |
| Baño con box |
| Baño con terminaciones en madera |
| Ducha fija a la pared |
| Espejo |
| Gabinete con pileta sobrepuesta |
| Iluminación LED |
| Inodoro con accionamiento eléctrico |
| Ojo de buey con terminaciones en acero inoxidable |
| Porta objetos |
| Puerta de madera |
| Toallero |
|  |

**Generales**

|  |
| --- |
| Luces de navegación |
| Luces de cortesía en Led |
| Bocina |
| Brújula |
| Instalaciones hidráulicas para ítems de serie |
| Instalaciones eléctricas para ítems de serie |
| Chicote eléctrico completo 110 y 12v |
| Panel eléctrico de disyuntores con teclas selectoras en la cabina |
| Cargador |

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

|  |
| --- |
| Aire acondicionado central y cockpit |
| Alargue de toma de 20 Mts de muelle |
| Alfombra de goma en la plataforma |
| Alto parlantes |
| Antena externa |
| Antena Vía satélite 33 |
| Cenicero |
| Frízer externo |
| GPS con sonar de 10 " |
| Kit de banqueta de popa |
| Kit de toallas y sábanas plus - Almohadas, toallas de rostro, baño |
| Lugar de espacio Gourmet |
| Luz subacuática |
| Máquina de Hielo |
| Persianas para la cabina |
| Porta defensa |
| Radar con pedestal |
| Radio VHF |
| Salva vidas circular |
| Sensor CO de cabina |
| Sistema de sonido CD DVD MP3 6 alto parlantes con módulos y sub-woofers |
| Soporte para botes salvavidas |
| Teka de madera completa |
| Televisión 22" para los cuartos |
| Televisión 27" para el Cockpit |
| Termotanque 40 L |
| Toldo eléctrico |
| Toldo para cubrir la popa |
| Transformador |

**PAQUETE DE OPCIONALES CONFORT**

|  |
| --- |
| Accionamiento eléctrico para puerta sala de máquinas |
| Aire acondicionado de 16.000 frigorías |
| Anafe eléctrico |
| Farol |
| Flaps |
| Generador |
| Hard Top ( techo rígido) de accionamiento eléctrico |
| Heladera cabina |
| Kit de salvataje ( 14 chalecos) |
| Malacate eléctrico |
| Parrilla eléctrica |
| Televisión 22" de sala de estar |
| Toldo de popa fijo |