**CARACTERISTICAS Técnicas**

|  |
| --- |
| Largo total standard: 5,70 m  |
| Largo con opcionales: 5,75 m |
| Ancho: 2,32 m |
| Calado min: 0,30 m |
| Calado máx.: 0,41 m |
| Ángulo del espejo de popa: 15° |
| Ángulo V del casco: 19º |
| Peso sin motor: 687 Kg |
| Motorización: 1 x 90HP a 150HP Gasolina  |
| Tanque de combustible en aluminio de 100 L con abastecimiento externo |
| Tanque de agua dulce: 28 L  |
| Material del casco: fibra de vidrio  |
| Capacidad de pasajeros: 7 |
| Altura del espejo de popa: 20" |

**CARACTERÍSTICAS del modelo**

|  |
| --- |
| Asiento de proa en forma de Sofá |
| Brazo del parabrisas de babor y estribor en acero inoxidable |
| Butaca del co-piloto individual y giratoria |
| Butaca del piloto individual, regulable, giratoria y retráctil |
| Caja de ancla y compartimiento para escalera de proa |
| Caja de fusibles |
| Carpa cubre lancha para transporte |
| Casco con step-vee |
| Compartimiento para valijas bajo el asiento |
| Consola con porta vasos y porta objetos |
| Cornamusa en nylon |
| Entrada para alto parlantes en la popa |
| Entrada para alto parlantes en la proa |
| Escalera telescópica de popa con 3 escalones en acero inoxidable |
| Llave general |
| Luz de mástil |
| Luz de navegación |
| Manija revestida en goma |
| Marcador de combustible |
| Pallet de madera para transporte |
| Parabrisas frontal de vidrio y lateral con estructura en fibra |
| Pasacabo de proa en acero inoxidable |
| Pileta en fibra de vidrio |
| Plataforma de bodega |
| Porta objetos |
| Porta vasos |
| Sistema eléctrico 12 V |
| Soporte de batería |
| Soporte para matafuego |
| Tanque de combustible en aluminio de 100 L con abastecimiento externo |
| Tapizado en Cuerina anti-hongos |
| Terminaciones laterales en aluminio y goma |
| Volante exclusivo Fibrafort |

**Panel**

|  |
| --- |
| Panel de fibra de vidrio, con placas ABS para instrumentos e interruptores. |
| Medidor de combustible |

**Opcionales**

|  |
| --- |
| Alfombra de goma |
| Alfombra de Goma Eva gris o madera |
| Alto parlantes |
| Ancla de 7,5 kg con cabo |
| Arco de acero inoxidable con base para ski |
| Bandera de Brasil |
| Batería 105 A Moura Boat |
| Bocina |
| Brújula |
| Canilla retráctil |
| Carpa protectora |
| Conservadora 24 L |
| Ducha de popa |
| Enchufe para celular |
| Escalera de proa con 3 escalones |
| Kit bomba de achique automática |
| Kit de calcomanías Colmena / Triple X |
| Kit de dirección Safe T |
| Matafuego B-1 |
| Mesa de centro removible en PU con porta vasos |
| Radio VHF |
| Reproductor de CD |
| Revestimiento de piso "Teka Fácil" para cabina con burlete negro |
| Sistema de autodrenaje |
| Sistema de sonido a prueba de agua con reproductor de CD / USB |
| Toldo |
| Tráiler para transporte |